**设备功能和配置需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 减压沸腾清洗机 | 申购科室 | 消毒供应中心 |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  | |
|  |  | |
| 设备需要满足功能要求  (条目式) | 1、该设备可以用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒、干燥等处理 | | |
| 设备配置要求  （条目式） | 1. 容积：≥150L 2. 装载方式：采用非对接式装载方式，管腔器械无需进行手工对接，可随意摆放有效的避免接口处无法清洗的弊端； 3. 前后双门，自动升降门，带门障碍开关，遇障碍自动返回；门密封方式：压缩气密封方式 4. 装载量：可装载≥10个DIN标准器械托盘 5. 纯水消耗量：整个流程纯水消耗量≤300L。 6. 处理量：每批次处理≥10个器械筐。 7. 功能需求：负压清洗，带有消毒、干燥功能。 8. 根据器械清洗的装载量不同，可以实现三级水位调节 9. 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值。热敏打印机，无需更换色带。 10. 运行时间：≤65min | | |
| 培训要求 | 要求厂家提供使用说明流程图及现场培训 | | |
| 其它要求 | 维保8 年 | | |
| 科室管理小组签名  （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  | | |

2022年3月18日