**设备功能和配置需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 软镜清洗中心 | 申购科室 | 消毒供应中心 |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  | |
|  |  | |
| 设备需要满足功能要求  (条目式) | 1.设备主要用于软式内镜的清洗。  2.五槽带干燥台结构，并带有嵌入式超声波清洗机。  3.槽体尺寸：长度≥600mm,宽度≥450mm,深度≥240mm。  4.清洗槽要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，除超声槽外槽子带隐藏后置式灌流系统。  5.背板要求：根据现场定制需避开电气箱及空调。  6.干燥台要求：根据现场定制。  7.内嵌式超声波清洗槽要求：工作频率：40KHz，槽体大小与普通清洗槽一致。  8.供气系统：内部内置洁净气源（空气经过冷却、滤水、净化干燥处理）  9.纱布盒和手套盒：采用铝合金材质。 | | |
| 设备配置要求  （条目式） | 1、台面、洗消槽、干燥台等都采用PMMA高分子复合材料一次压模成型，独立5槽。 2、带超声波清洗机。 3、带灌注及自动配液功能。 4、高背板，并带照明系统。 5、符合现场安装条件。 | | |
| 培训要求 | 要求厂家提供使用说明流程图及现场培训 | | |
| 其它要求 | 维保 8年 | | |
| 科室管理小组签名  （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  | | |

2022年3月18日