**设备功能和配置需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 自动真菌药敏分析系统 | 申购科室 | 实验医学科 |
| 设备需要满足功能要求  (条目式) | 1. 用于临床常见真菌的药敏检测； 2. 配套药敏板需要包含多种临床常用抗真菌药物，检测方法为微量肉汤稀释法，稀释浓度能够完全覆盖真菌药敏折点范围； 3. 药敏板可室温保存>12个月； 4. 自动化程度高，尽可能减低人为操作误差。 | | |
| 设备配置要求  （条目式） | 1. 配备实时照相设备，能自动分析药敏板图像，自动读取结果，图像可永久保存； 2. 配备电脑，可与LIS双向通讯数据。 | | |
| 培训要求 | 1. 现场安装调试和人员培训； 2. 经用户验收合格之日起，提供5年以上质保期，质保期内维修全免费。 | | |
| 其它要求 | 1. 售后服务优秀，当地有工程师，维修响应时间一般情况≤2小时，到达现场维修时间一般情况≤12小时； 2. 提供备用机，作为长时间维修时的应急设备； 3. 三个月评估期，评估结果未通过需退回； 4. 每个月进行一次保养和维护，每年进行一次仪器性能验证并出具报告。 | | |
| 科室管理小组签名  （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  | | |

年 月 日