**设备功能和配置需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 全自动凝血分析仪 | | 申购科室 | 华西厦门医院实验医学科 | |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  | | 2 | | |
| 3、 | |  | | |
| 科室是否有该设备 |  | 是否有专机专用耗材 | | |  |
| 设备需要满足功能要求  (条目式) | 1. 单台检测速度：单项PT/APTT测试≥360标本/小时；四项检测速度：≥60标本/小时；六项检测速度：≥35标本/小时；  2. 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法；  3. 具有抗黄疸、脂血、溶血等干扰的解决方案；  4. 试剂位：试剂冷藏功能，试剂位大于40个，剩余试剂量/剩余测试数监测和显示，随时可添加试剂和反应杯；  5. 急诊位：可随时插入急诊样品；  6. 检测项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT；  7.数据存储：检测结果可导出或保存；  8. 配套试剂、质控及校准品，有完整的溯源体系，符合ISO15189质量体系要求；  9. 数据传输：能对接LIS系统实现数据双向传输。 | | | | |
| 设备配置要求  （条目式） | 1. 含检测仪器及相关功能需求所需的电脑等附属设备，电脑设备1台（8G及以上内存，500G及以上硬盘，19寸及以上显示器），打印机1台； 2. 免费提供装机试剂 1套; 3. 免费提供仪器性能验证试剂100人份/项目，完成装机仪器方法性能验证。 4. 售后服务：提供免费的各种后续软件升级和凝血软件功能定制服务，仪器及保修时间≥5年，仪器批号更换时间≥6个月。 | | | | |
| 培训要求 | 厂家配备的专业工程师、技术人员进行相应的安装操作、保养、维护和项目实施开展的专业培训和现场指导，培训合格后发放厂家盖章的培训合格证书。 | | | | |
| 其它要求 |  | | | | |
| 科室管理小组签名  （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  | | | | |

年 月 日