**设备功能和配置需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 小型超声波清洗机 | 申购科室 | 消毒供应中心 |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  | |
|  |  | |
| 设备需要满足功能要求  (条目式) | 1.设备主要用于精密器械的清洗。  2.不锈钢材质。  3.容积≤5L。  4.超声频率：40KHz。  5.时间可调、温度可调  6.具有过载保护、防干烧保护。 | | |
| 设备配置要求  （条目式） | 1. 主机一台 2. 篮筐一个 | | |
| 培训要求 | 要求厂家提供使用说明流程图及现场培训 | | |
| 其它要求 | 维保 8年 | | |
| 科室管理小组签名  （三人或三人以上，必须包含科室负责人） |  | | |

2022年3月18日